附件3
[bookmark: _GoBack]湖北省省级政府采购询价单
采购项目备案编号：420000-2026-06721                                        2026年 月  日
	采购单位（加盖公章）：湖北省农业事业发展中心

	联系人：杨涛
	联系电话：027-87898311
	传真：

	采
购
需
求
	品名
	规格型号
	配置或技术参数
(※为必须满足项，▲号为可偏离项)
	数量
	供货时间
	供货地点
	备注

	
	手机屏蔽柜
	1.落地式手机屏蔽柜

	▲1.整体尺寸:1570(高)*520(宽)*325(深)mm;抽屉尺寸:82(高)*47(宽)*218(深)mm。
※2.存放配置要求:可存放手机的格数≥36格，每个手机存放格可同时存放手机数≥3部;有可以存放IPAD、平板的独立空间。
※3.为防止手机在存取时磕碰、磨损，存放格采用ABS材料，保护垫采用TPE材料。
※4、开门方式:把手采用磁短路技术和多角度悬停机构，保障开门省力顺滑。
▲5.柜体各表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂，喷涂粉末采用无磷环保喷涂粉末，喷涂厚度不低于80um。喷涂面盐雾测试通过时长≥360小时。
※6.能有效屏蔽移动、联通、电信网络的2G、3G、4G、5G信号，移动热点和WIFI信号，通过国家保密标准BMB49-2020检测认证，提供在有效期内的证书和相关检测报告。
	1个

	合同签订之日起20个日历天内完成所有产品采购、运输、安装，并通过验收。
	省农业发展中心
	



	
	
	2.壁挂/移动式手机屏蔽柜

	▲1.整体尺寸:593(高)*383(宽)*229(深)mm，抽屉尺寸:25(高)*92(宽)*224.5(深)mm，每个手机存放格可同时存放7寸以下的手机1部。
※2.为防止手机在存取时磕碰、磨损，存放格采用ABS 材料，保护垫采用TPE材料。
※3.开门方式:开门拉手采用偏心轮顶开机构，保障开门省力顺滑。
※4.重量≤14KG(士1KG)，配置壁挂安装底盘，通过卡扣设计实现壁挂。
▲5.柜体各表面均应进行除污、除锈、磷化、表调、清洗、烘干处理后进行静电喷涂，在工作表面形成一层致密坚固的皮膜层。喷涂粉末采用无磷环保喷涂粉末，粉末通过SGS 国际检测认证，且喷涂厚度不低于80um。喷涂面盐雾测试通过时长≥360小时。
※6.能有效屏蔽移动、联通、电信网络的2G、3G、4G、5G信号，移动热点和WIFI信号，通过国家保密标准BMB49-2020检测认证，提供在有效期内的证书和相关检测报告。
	1个
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	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：
	传真：





